**1、项目基本情况**

本项目计划对原有南翔WAF集群系统进行改造，根据现有业务流量和QPS测算，拟新采购软硬一体WAF节点6个，包含2个管理节点，4个检测节点。满足南翔机房OTT业务的web安全防护需求。

**2、需求说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **详细要求** |
| 1 | WAF集群管理节点 | 2个 | 软硬件一体，需带硬件服务器，包含主备节点。  （1）主节点硬件规格要求如下：服务器配置要求CPU≥96核，内存≥192G，硬盘≥10T，不少于2个万兆光口。  （2）备管理节点硬件规格要求如下：服务器配置要求CPU≥64核，内存≥128G，硬盘≥4T，不少于2个万兆光口。 |
| 2 | WAF集群检测节点 | 4个 | 软硬件一体，需带硬件服务器。  单台服务器配置要求如下：CPU≥64核，内存≥128G，硬盘≥1T，不少于2个万兆光口。 |
| 3 | 原厂7\*24h维保服务（包括软件及硬件） | 3年 | 对WAF集群系统提供原厂授权的7\*24h维保服务，需要覆盖软件及硬件。 |